附件1

加氢站等级划分

加氢站的站址选择，应符合规划、环保、节能及消防安全的要求，设置在交通方便的位置，但不应设在城市主干道的交叉路口附近。城市中心区不应建设一级加氢站（合建站），加氢站的等级划分如下：

等级	储氢容器容量（kg）
总容量G	单罐容量
一级	5000≤G≤8000	≤2000
二级	3000＜G＜5000	≤1500
三级	G≤3000	≤800
注：液氢罐的单罐容量不受本表中单罐容量的限制。