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第一章  总  则
第一条  为了加强和规范城市建筑垃圾管理、保护和改善生态环境，根据《中华人民共和国生态环境法典》《城市建筑垃圾管理规定》《山西省城乡垃圾管理条例》等法律、法规，结合本市实际，制定本办法。
第二条  本市及各县区城市规划区内建筑垃圾的产生、贮存、运输、利用、消纳、处置及其监督管理活动，适用本办法。
第三条  本办法所称建筑垃圾，是指建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等，以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其他废弃物，包括工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾等，不包括附着于建筑物、构筑物的特种设备及其废弃物，以及按照国家有关规定或经检验、鉴定属于危险废物的废弃物。
第四条  建筑垃圾处置遵循减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。
第五条  市人民政府应当加强对建筑垃圾管理工作的领导，将建筑垃圾管理纳入国民经济和社会发展规划，建立建筑垃圾管理协调机制，研究处理建筑垃圾管理中的重大问题。
各县区人民政府应当按照市人民政府要求，做好建筑垃圾管理的相关工作。
第六条  市人民政府城市管理主管部门负责市区城市规划区内建筑垃圾管理工作的统筹协调、指导和监督管理，组织编制建筑垃圾消纳场所、资源化利用设施建设规划。根据辖区内的工程施工情况，制定建筑垃圾处置计划，优化建筑垃圾产生量、存量和建筑垃圾需求量间的平衡，合理统筹调度并登记备案各类工程需要回填土方、园林绿化、公园造景、场地平整、道路建设、林业用土、矿山修复、沉陷区治理、环境治理等使用的建筑垃圾，鼓励就地就近综合平衡利用，减少贮存和运输过程中造成的环境污染。
市人民政府发展改革、公安、财政、规划和自然资源、生态环境、住房和城乡建设、交通运输、水行政、市场监督、行政审批等部门，在各自职责范围内做好建筑垃圾管理的相关工作。
各县区人民政府城市管理主管部门在市人民政府城市管理主管部门的指导下，做好建筑垃圾管理的相关工作。
第七条  任何单位和个人有权依法对违法处置建筑垃圾的行为进行投诉和举报。

第二章  建筑垃圾产生、贮存管理
第八条  鼓励采用先进的技术、标准、工艺、设备、材料和管理措施，通过绿色设计、绿色施工等方式，推进建筑垃圾源头减量。
建设单位应当履行源头减量义务，将建筑垃圾减量目标和措施纳入工程设计、施工、监理招标文件或者合同文本，将建筑垃圾减量措施所需费用纳入工程概算，并监督设计单位、施工单位、监理单位落实。
第九条  施工单位应当在施工前编制建筑垃圾处理方案，并在开工前报市人民政府城市管理主管部门备案。
建设工程建筑垃圾处理方案内容包括工程概况、编制依据、建筑垃圾产生量、源头减量措施、分类收集与存放措施、处置利用方式和计划、环境污染防治措施等。
施工单位应当按照建筑垃圾处理方案对建筑垃圾实行分类处置。
第十条  建筑垃圾处置费收费标准依据属地人民政府有关规定或市场价执行。
第十一条  施工单位应当加强施工现场管理，明确建筑垃圾管理人员。
施工单位应当对建筑工地出入口进行硬化，建设污水沉淀池，配备清洗台、视频监控等设备。施工现场无法设置车辆冲洗设备的，应当采取其他保洁抑尘措施，保证净车出场。
施工单位应当设置围挡隔离作业，及时清运施工过程中产生的建筑垃圾。装卸建筑垃圾应当采取喷淋等方式防治扬尘污染。在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。
第十二条  装修垃圾实行管理责任人制度。管理责任人按照下列规定确定：
（一）机关、团体、学校等单位实施装修的，本单位为装修垃圾管理责任人；
（二）住宅小区实行物业管理的，物业服务单位为装修垃圾管理责任人；实行自我管理的，业主委员会为装修垃圾管理责任人；无物业管理且未成立业主委员会的，由乡镇人民政府或者街道办事处确定装修垃圾管理责任人；
（三）经营场所、公共场所、居民自建房以及其他场所，经营单位、管理单位或者产权人为装修垃圾管理责任人。
第十三条  管理责任人应当履行下列管理责任：
（一）在醒目位置设置装修垃圾管理责任标志牌，明确装修垃圾管理责任人及联系方式；
（二）设置装修垃圾临时贮存场所，临时贮存场所应当采取防尘、防渗等措施，符合环境保护的要求；
（三）督促装修垃圾的产生单位和个人按照规定投放，劝阻、制止违法投放行为；拒不改正的，及时报告市人民政府城市管理主管部门；
（四）及时联系取得建筑垃圾处置核准证（运输）的运输单位清运装修垃圾。
第十四条  产生工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾，以及实施建筑工程施工许可管理的房屋装饰装修等过程中产生装修垃圾的项目建设单位应办理建筑垃圾处置核准证（产生）。
任何单位和个人不得将生活垃圾以及危险废物混入建筑垃圾。
第三章  建筑垃圾运输管理
第十五条  建筑垃圾运输应当遵循公平竞争原则，实行市场化、专业化运行机制。
第十六条  运输建筑垃圾的单位（或个人）应当符合下列条件：
（一）建筑垃圾（不含装修垃圾）
1.取得道路运输经营许可证、车辆行驶证；
2.取得行政审批主管部门的建筑垃圾处置核准证（运输）；
3.运输车辆符合本市的建筑垃圾管理要求；
4.有固定的办公场所、停车场地以及清洗场地和设备；
5.有健全的运输车辆运营、安全、质量、保养、行政管理制度；
6.法律、法规规定的其他条件。
（二）装修垃圾
1.取得道路运输经营许可证、车辆行驶证；
2.取得行政审批主管部门的建筑垃圾处置核准证（运输）；
3.与建筑垃圾资源化利用特许经营单位或属地人民政府指定建筑垃圾处置单位签订装修垃圾处置合同；
4.鼓励对个人的装修垃圾运输车辆进行整合，实行公司化统一规范管理；
5.法律、法规规定的其他条件。
第十七条  从事建筑垃圾（含装修垃圾）运输的单位应当向市（县、区）人民政府行政审批主管部门提出核准申请，经行政审批部门审批，取得建筑垃圾（含装修垃圾）处置核准证（运输）后，方可从事建筑垃圾（含装修垃圾）运输。
任何个人或者未经核准的单位不得承运建筑垃圾。
第十八条  市（县、区）人民政府城市管理主管部门应当向社会公布取得城市建筑垃圾承运核准的单位名录。
第十九条  市人民政府城市管理主管部门应当会同交通运输、公安、生态环境、自然资源等部门建立建筑垃圾管理服务信息平台及相关管理制度。
建筑垃圾管理服务信息平台应当具备及时发布辖区内的建筑垃圾产生情况和市场需求情况，公开共享各类信息，以及在线监控和违规报警等信息化管理功能。
第二十条  取得城市建筑垃圾处置核准证（运输）的单位从事建筑垃圾运输活动，核准证（运输）应当载明车辆信息、运输建筑垃圾的路线、时间等。
第二十一条  市人民政府行政审批主管部门在接到办理城市建筑垃圾处置核准证（运输）申请后，应当在10个工作日内完成审批，不予审批的应当说明理由。
第二十二条  建筑垃圾运输（含装修垃圾）车辆应当具备下列条件：
（一）装配全密闭运输机械装置或者密闭苫盖装置；
（二）安装卫星定位监控装置，统一接入建筑垃圾管理服务信息平台，保持卫星定位监控装置正常运行；
（三）保持统一外观、安装专用标牌、专用顶灯、建筑垃圾运输单位名称、监督部门投诉电话等统一标识；
（四）法律、法规规定的其他条件。
第二十三条  城市建筑垃圾运输单位应当遵守下列规定：
（一）运输车辆的卫星定位监控装置设备异常时，应当停止运输并向市（县、区）人民政府城市管理主管部门报告；
（二）运输车辆驶出工地时应当做到顶盖密闭达标、车轮冲洗干净、车身清扫干净、后厢板无缝隙；
（三）运输车辆行驶过程中密闭运输，不得沿途遗撒；
（四）按照建筑垃圾处置核准证（运输）载明的路线、时间运往指定地点；
（五）实行分类运输，不得与生活垃圾混装运输；
（六）不得随意篡改卫星定位监控装置的相关数据；
（七）装修垃圾只能运至建筑垃圾资源化利用特许经营单位或属地人民政府指定处置单位进行处置。
（八）法律、法规的其他规定。
第二十四条  市人民政府城市管理主管部门应当会同相关部门建立健全建筑垃圾运输单位信用评价制度，将受处罚情况、安全事故信息等纳入信用评价范围。

第四章  建筑垃圾消纳、利用管理
第二十五条  市人民政府城市管理主管部门应当根据本市建筑垃圾消纳场所及资源化利用设施建设规划，组织建设消纳场所及资源化利用设施。
因处置建筑垃圾确需临时占用土地的，按照有关规定办理审批手续。
第二十六条  市人民政府自然资源主管部门应当优先安排建筑垃圾资源化利用项目建设用地，并在产业政策等方面给予扶持。
第二十七条  市人民政府应当引导社会资本参与建筑垃圾资源化利用特许经营，支持建筑垃圾再生产品的研发机构和生产企业，鼓励建设单位、施工单位优先使用建筑垃圾再生产品。
第二十八条  鼓励将工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾（经检测不含有毒有害或重金属物）作为土地整理的填充材料，用于土方平衡、场地平整、园林绿化、生态修复和边坡治理等项目的土石方需求。
第二十九条  建筑垃圾转运调配场、堆填场、填埋场、资源化利用厂等处置和资源化利用企业（单位）应办理城市建筑垃圾处置核准证（处置），方可处置。
第三十条  各类工程需要回填土方、园林绿化、公园造景、场地平整、道路建设、林业用土、矿山修复、沉陷区治理、环境治理、荒沟、洼地及以其他方式进行平衡利用时需要受纳建筑垃圾的，受纳单位应当经属地人民政府各类工程行政主管部门同意后，到市（县、区）人民政府城市管理主管部门申报登记，经市（县、区）人民政府行政审批主管部门办理城市建筑垃圾处置核准证（处置）后方可受纳建筑垃圾。
第三十一条  任何单位和个人不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾。
第三十二条  建筑垃圾消纳场所运营单位、资源化利用特许经营单位应当具备下列条件：
（一）选址符合国土空间规划，并与区域规划、相关专项规划相衔接，避开水源保护地、风景名胜区、文物保护区等；
（二）经批准的环境影响报告书（表）；
（三）核算建筑垃圾消纳量的相关资料和建筑垃圾现场分类消纳方案；
（四）建筑垃圾资源化利用特许经营单位接收的建筑垃圾要95%以上资源化利用，不得以填埋为主的方式处置。
（五）消纳场地平面图、进场路线图、运营管理方案；
（六）符合规定的分拣、摊铺、碾压、除尘、照明等机械和设备，以及排水、消防、安全生产等设施的设置方案；
（七）符合相关标准的出口道路硬化以及洗车槽、车辆冲洗设备、沉淀池以及生活垃圾中转站的设置方案；
（八）建筑垃圾填埋场所具有封场绿化、复垦或者平整设计方案；
（九）取得行政审批主管部门的建筑垃圾处置核准证（处置）；
（十）法律、法规规定的其他条件。
第三十三条  建筑垃圾消纳场所运营单位、资源化利用特许经营单位当遵守下列规定：
（一）按照有关技术规范进行作业，按照设计容量分区、分类填放、堆放；
（二）按照规定公示消纳场地平面图、进场路线图；
（三）对受纳的建筑垃圾按照设计要求进行摊铺、碾压作业时喷水降尘，对裸露的建筑垃圾进行覆盖；
（四）保证相关机械和设备以及设施完好，保持场所和周边环境整洁；
（五）应当硬化进出道路，满足运输安全需求和环保要求；
（六）不得处置生活垃圾、工业垃圾和有毒有害垃圾。当建筑垃圾（含装修垃圾）里混合有小于20%的生活垃圾时，建筑垃圾消纳场所运营单位、资源化利用特许经营单位要将其中的生活垃圾分拣出后方可对建筑垃圾进行处置，分拣出的生活垃圾需运至生活垃圾焚烧发电厂处置；不得接收混合有大于20%的生活垃圾的建筑垃圾；
（七）不得擅自关闭或者拒绝受纳建筑垃圾；
（八）法律、法规的其他规定。
第三十四条  建筑垃圾消纳场所运营单位、资源化利用特许经营单位达到设计容量的，经营单位应当在停止消纳之日起前三十日向市人民政府城市管理主管部门进行报告，并及时封场，不得超限运行。
第五章  附  则
第三十五条  工程渣土是指各类建筑物、构筑物、管网等基础开挖过程中产生的弃土。
工程泥浆是指钻孔桩基施工、地下连续墙施工、泥水盾构施工、水平定向钻及泥水顶管等施工产生的泥浆。
工程垃圾是指各类建筑物、构筑物等建设过程中产生的弃料。
拆除垃圾是指各类建筑物、构筑物等拆除过程中产生的弃料。
装修垃圾是指装饰装修房屋过程中产生的废弃物。
第三十六条  本办法自2026年12月31日起施行，有效期5年。
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