附件4

市级尾矿库生产安全事故应急响应条件
一级响应	二级响应	三级响应	四级响应
符合以下情形之一时，启动一级响应：

1.发生6人以上死亡的事故；

2.造成20人以上重伤的事故；

3.造成6人以上涉险、被困、失联的事故；

4.当尾矿库出现下列需要紧急转移安置3000人以上的生产安全事故险情之一时：坝体出现严重裂缝、坍塌和滑动迹象；库内水位超过限制的最高洪水位；在用排水井倒塌或者排水管（洞）坍塌堵塞；其他危及尾矿库安全的重大险情；

5.造成3000万元以上直接经济损失的事故；

6.市指挥部认为需要启动一级响应的其他情形。	符合以下情形之一时，启动二级响应：

1.发生3人以上6人以下死亡的事故；

2.造成10人以上20人以下重伤的事故；

3.造成3人以上6人以下涉险、被困、失联的事故；

4.当尾矿库出现下列需要紧急转移安置500人以上3000人以下的生产安全事故险情之一时：坝体出现严重裂缝、坍塌和滑动迹象；库内水位超过限制的最高洪水位；在用排水井倒塌或者排水管（洞）坍塌堵塞；其他危及尾矿库安全的重大险情；

5.造成1000万元以上3000万元以下直接经济损失的事故；

6.超出县级政府应急处置能力的生产安全事故；

7.市指挥部认为需要启动二级响应的其他情形。	符合以下情形之一时，启动三级响应：

1.发生3人以下死亡的事故；

2.造成3人以上10人以下重伤的事故；

3.造成3人以下涉险、被困、失联的事故；

4.当尾矿库出现下列需要紧急转移安置300人以上500人以下的生产安全事故险情之一时：坝体出现严重裂缝、坍塌和滑动迹象；库内水位超过限制的最高洪水位；在用排水井倒塌或者排水管（洞）坍塌堵塞；其他危及尾矿库安全的重大险情；

5.造成500万元以上1000万元以下直接经济损失的事故；

6.市指挥部办公室认为需要启动三级响应的其他情形。	符合以下情形之一时，启动四级响应：

1.造成3人以下重伤的事故；

2.当尾矿库出现下列需要紧急转移安置300人以下的生产安全事故险情之一时：坝体出现裂缝、坍塌和滑动迹象；库内水位超过限制的最高洪水位；在用排水井倒塌或者排水管（洞）坍塌堵塞；其他危及尾矿库安全的重大险情；

3.造成500万元以下直接经济损失的事故；

4.市指挥部办公室认为需要启动四级响应的情形。
说明：上述所称“以上”包括本数，所称“以下”不包括本数